CONFIGURER GNU/LINUX UBUNTU POUR NO-LOG

1-	Vous ouvrez le menu déroulant système/administration/réseau. Vous double cliquez et cette fenêtre apparaît alors.

2-	Vous cliquez sur « Connexion par modem » et le bouton « Propriétés » devient actif.

3-	Vous cliquez sur « Propriétés » et une fenêtre « Paramètres de l’interface »apparaît.

Vous cochez la case « activer cette connexion » (en cliquant), et vous remplissez les champs qui permettront au serveur de No-log de vous reconnaître. (il faut que vous ayez déjà créé votre compte, en utilisant n'importe quel ordinateur déjà connecté). Le numéro de téléphone est 0860469900.

ATTENTION

le nom d'utilisateur doit être de la forme "quelquechose@no-log.org" (sans les guillemets); il vous a été indiqué à la création du compte; un nom d'utilisateur "quelquechose", sans "@no-log.org", ne fonctionnera pas;

ne perdez pas votre mot de passe; Globenet ne pourra pas vous le re-donner ou le modifier, car nous ne disposons pas d'informations permettant de vous identifier; si vous craignez de l'oublier, notez-le quelquepart.

4-	Vous remarquez que la fenètre « Activer » reste passive. Avant d'activer, vous devez cliquer sur l'onglet « Modem »

Vous cliquez ensuite sur « Autodétecter » jusqu'à ce que le système détecte votre modem et port sur lequel il est branché. Dans mon cas, il détecte « /dev/ttyS0 ».

Vous cliquez alors en bas sur « Valider ».

5-	Vous êtes revenu à la fenètre de départ (celle avec l'image du téléphone) et vous cliquez sur « Activer » (les rouages). Vous attendez environ 30 secondes (le temps que votre ordinateur téléphone et que No-log réponde) et passé ce délai, vous êtes, en principe, connecté.

Les prochaines fois, ils suffira de cette dernière étape pour activer la connexion.

GlobeNet

2002-04-30T16:26:00

Nicolas Limare